Obrotowy, magnetyczny GripX R360 - uchwyt do malowania figurek

Maluj, obracając głowicę uchwytu dookoła.

Zmieniaj malowane figurki, przez prostą zmianę głowicy na inną (dwie głowice w zestawie, możliwość dokupienia dodatkowych osobno).

Odstaw uchwyt na metalową podstawkę (która jest w zestawie), nie musząc zdejmować figurki z uchwytu z obawy o jej upadek.

Montuj figurkę na głowicy za pomocą magnesu w jej podstawce (należy upewnić się że magnes w podstawce przyciąga się do głowicy, w innym wypadku należy odwrócić magnes w podstawce), lub za pomocą masy plastycznej.

Głowica jest zaprojektowana tak, żeby bez problemu obsłużyć podstawki okrągłe do 40mm. Podstawka 50mm będzie wystawać poza obrys głowicy, ale też można ją zamontować. W przypadku innych, nieregularnych kształtów podstawek zalecamy korzystanie z odpowiedniej grubości warstwy masy plastycznej.

Dwie głowice w zestawie - jedna z nich posiada naklejoną dodatkowo blaszkę do mocowania figurek z magnesem w podstawce.

Kształt uchwytu zapobiega przypadkowemu naciśnięciu na spód głowicy, które mogło by doprowadzić do upadku głowicy z zamontowaną figurką.

Prezentacja uchwytu na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DkQZciEku8I

Zawartość zestawu:

1x rękojeść uchwytu magnetycznego GripX R360
1x głowica z naklejoną blaszką do montażu figurek z magnesem w podstawie lub na masie plastycznej
1x głowica do montażu figurek na masie plastycznej
1x metalowa blaszka z warstwą klejącą
Dane techniczne uchwytu GripX R360

Rozmiar "wnęki" w głowicy na montaż figurki: średnica ok. 43mm
Wysokość: ok. 76mm z założoną głowicą
Średnica rękojeści: ok. 35-40mm
Produkt wykonany z twardego plastiku w technologii FFF
Przechowywać i używać w temperaturach pomiędzy 0 a 60*C, w innym wypadku uchwyt ulegnie samozniszczeniu
UWAGA! W zestawie nie ma plastycznej wielorazowej masy klejącej służącej do montażu figurki na uchwycie. Należy zaopatrzyć się w masę we własnym zakresie (np. patafix, czy blutack), lub używać montażu figurek na głowicy za pomocą magnesu (upewnić się, że polaryzacja magnesu w podstawce jest pasująca do głowicy!)